Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Prise de vue d’images fixes

## Prise de vue d’images fixes

1. Placez le sélecteur de mode sur (Mode auto).

1. Tenez l’appareil immobile, comme illustré.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l’image est mise au point, un bip retentit et l’indicateur () s’allume.
Indicateur de mise au point
L’indicateur s’allume : L’image est mise au point.
L’indicateur clignote : Impossible d’effectuer la mise au point.

- La distance de prise de vue la plus courte est d’environ 0,3 m (1 pi) (depuis le capteur d’image).

- Lorsque vous tournez la bague macro sur « 0,2m-0,35m », l’appareil est réglé sur le mode Macro. La distance de prise de vue la plus courte est comprise entre 0,2 m (0,65 pi) et 0,35 m (1,2 pi) environ. Le mode Macro est adapté à la prise de gros plans de sujets, comme des fleurs ou des aliments.

1. Enfoncez complètement le déclencheur.

Pour prendre une image fixe d’un sujet difficile à mettre au point

- Lorsque l’appareil ne parvient pas à effectuer la mise au point automatique, l’indicateur de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Dans ce cas, recadrez la photo que vous souhaitez prendre ou modifiez les paramètres de mise au point. [Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :

- il fait sombre et le sujet est éloigné.

- le contraste entre le sujet et le fond est faible.

- le sujet est vu à travers une vitre.

- le sujet se déplace rapidement.

- lumière réfléchie ou surfaces brillantes.

- le sujet est rétroéclairé ou il y a une lumière clignotante.

Rubrique associée
Visualisation d’images fixes
Taille d’image
Haut