Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Priorité ouvert.

## Priorité ouvert.

Cette fonctionnalité vous permet de régler la profondeur de champ et l’intensité du flou d’arrière-plan.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Priorité ouvert.).

1. Tournez la bague de diaphragme pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

- Vous pouvez sélectionner une valeur d’ouverture (valeur F) comprise entre F2,0 et F22.

- La vitesse d’obturation est réglée automatiquement. Elle est comprise dans une plage allant de 1/4000 de seconde à 30 secondes.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Priorité à l’ouverture
Plus l’ouverture (valeur F) est basse, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est large. La profondeur de foyer diminue, et tout, sauf les sujets dans une étroite plage de distance seront flous. Ce réglage convient pour les portraits, etc.
Plus l’ouverture (valeur F) est élevée, plus l’orifice qui laisse passer la lumière est petit. A la fois les sujets relativement près et loin de l’objectif apparaîtront nets. Ce réglage convient pour les paysages, etc.
Remarques

- Si l’appareil ne parvient pas à obtenir l’exposition adéquate une fois les réglages effectués, les indicateurs associés aux valeurs de réglage se mettent à clignoter. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cet état, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs clignotant.

- La luminosité de l’image affichée à l’écran peut différer de celle de l’image enregistrée.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut