Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Exposition manuelle

## Exposition manuelle

BULB
Décalage manuel
Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Exposition manuelle).

1. Tournez le sélecteur de commande pour régler la vitesse d’obturation et tournez la bague de diaphragme pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

- Sélectionnez une vitesse d’obturation de 1/4000* seconde à 30 secondes. Vous pouvez également effectuer des prises de vue en mode [BULB].

* À une valeur d’ouverture de F5,6 ou supérieure. La vitesse d’obturation la plus rapide à F2,0 est 1/2000e de seconde.

1. Appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.

Réglage de la vitesse d’obturation et de l’ouverture (valeur F)
La différence entre la valeur que vous avez définie et l’exposition proposée par l’appareil s’affiche à l’écran, qui indique la valeur du réglage manuel mesuré (MM).
A : Valeur de vitesse d’obturation
B : Valeur d’ouverture
C : Réglage manuel mesuré (MM)

- Si vous augmentez la valeur d’exposition (+), l’image est plus lumineuse ; si vous la diminuez (–), l’image s’assombrit. « 0 » indique l’exposition proposée par l’appareil.

- Une vitesse d’obturation de 0,4 seconde ou plus est indiquée par [”], à savoir : 0,4”.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Remarques

- Lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO] dans le mode [Exposition manuelle], la sensibilité ISO change automatiquement pour obtenir une exposition adéquate en fonction de la vitesse d’obturation et de l’ouverture réglées (valeur F).

- Si l’appareil ne parvient pas à obtenir l’exposition adéquate une fois vos réglages effectués, les indicateurs associés aux valeurs de réglage se mettent à clignoter. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais il est recommandé de régler à nouveau l’exposition.

### BULB

Vous pouvez photographier des traînées lumineuses en pose longue. [La fonction [BULB] vous permet en effet de photographier des traînées lumineuses telles que les feux d’artifice.

- Cet appareil photo est compatible avec un déclencheur souple de norme ISO 6053.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Exposition manuelle).

1. Tournez ensuite le sélecteur de commande vers la gauche jusqu’à ce que [BULB] s’affiche.

1. Tournez la bague de diaphragme pour sélectionner l’ouverture (valeur F).

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

1. Appuyez sur le déclencheur en le maintenant enfoncé pendant toute la durée de la prise de vue.

L’obturateur reste ouvert aussi longtemps que vous appuyez sur le déclencheur.
Remarques

- Avec une vitesse d’obturation lente, les bougés de l’appareil sont plus fréquents. L’utilisation d’un trépied est donc recommandée.

- Plus le temps de pose est important, plus le bruit de l’image est perceptible.

- Une fois la prise de vue effectuée, la réduction de bruit (RB Pose longue) est appliquée. La durée du traitement est égale au temps d’ouverture de l’obturateur. Aucune autre prise de vue ne peut être effectuée pendant ce laps de temps.

- Lorsque les fonctions [Détec. de sourire] ou [HDR auto] sont activées ou bien lorsque [Peinture HDR] ou [Monochrome riche] sont utilisés dans [Effet de photo], il est impossible de régler la vitesse d’obturation sur [BULB].

- Lorsque la vitesse d’obturation est réglée sur [BULB], si vous utilisez [Détec. de sourire], [HDR auto] ou bien [Peinture HDR] ou [Monochrome riche] dans [Effet de photo], la vitesse d’obturation est provisoirement réglée sur 30 secondes.

### Décalage manuel

Vous pouvez changer la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation tout en conservant l’exposition que vous avez réglée.

1. Maintenez enfoncée la touche AEL et tournez la bague de diaphragme pour sélectionner la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut