Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

## Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt funkciónak megfelelő állásba.

(Automata mód) | Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
(Autom. Program) | Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (a zársebesség és rekesznyílás állítása automatikus). A többi beállítás megadása kézi marad.
(Rekesz elsőbbség) | Lehetővé teszi a rekesznyílás értékének kézi beállítását a rekeszállító gyűrű segítségével.
(Zárseb elsőbbség) | Lehetővé teszi a zársebesség értékének kézi beállítását a vezérlőtárcsa segítségével.
(Kézi expozíció) | Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (a zársebesség és a rekesznyílás értéke) a vezérlőtárcsával és a rekeszállító gyűrűvel.
1/2/3 | Előhívja a [Memória] tárolt beállításait a Fényképezés menüben.
(Mozgókép) | Lehetővé teszi mozgóképek felvételét. M üzemmódban kézzel állíthatja be az expozíciót (a zársebesség és a rekesznyílás értékét).
(Panorámapásztázás) | Lehetővé teszi panorámakép készítését több kép kombinálásával.
(Jelenet) | Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes beállításokkal.

Kapcsolódó témakörök
Intelligens autom.
Kiváló automatikus
Autom. Program
Rekesz elsőbbség
Zárseb elsőbbség
Kézi expozíció
1/2/3 (a tárolt beállítások előhívása)
Mozgókép
Panorámapásztázás
Jelenet
Vissza a tetejére