Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az Fn gombbal kiválasztható funkciók > Képtovább.mód

## Képtovább.mód

Beállíthatja a képtovábbítási módot (például folyamatos, önkioldó vagy expozíció-eltolás).

1. Fn (Képtovább.mód) kívánt üzemmód

- Ha a választott üzemmódnak van ilyen opciója, a részletes beállítások a / gombbal adhatók meg.

| (Egyszeri Felvétel) | A fényképezőgép egyetlen képet készít az önkioldó használata nélkül.
| (Folyamatos Felvétel) | A fényképezőgép az exponálógomb nyomva tartásának ideje alatt folyamatosan képeket készít.
| (F.tov.zárs.előv) | Az exponálógombot lenyomva és lent tartva gyorsan egymás után, folyamatosan készít képeket. Az összes utána következő képre az első kép fókuszbeállítása lesz érvényben.
| (Önkioldó) | Beállítja az önkioldót 10 vagy 2 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás hallható, míg a felvétel el nem készül. Visszavonáshoz nyomja meg az exponálógombot.
| (Belövés: Folyam.) | A fényképezőgép megadott számú képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva. Beállíthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét.
| (Szimpla Expo. Soroz.) | A fényképezőgép megadott számú képet készít egyenként fényképezve, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva. Beállíthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét.
| (FE belövés) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva a kiválasztott fehéregyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően. Kiválaszthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét: [Lo] vagy [Hi].
| (DRO Expo. Sorozat) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más D-tartomány optimalizáló beállításokat alkalmazva. Kiválaszthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét: [Lo] vagy [Hi].

Tippek az elmosódottság megelőzésére
Ha a karja vagy a teste megmozdul a fényképezőgép tartása és az exponálógomb megnyomása közben, akkor a fényképezőgép remegni fog.
A fényképezőgép beremegése gyakran előfordul olyan gyenge fény vagy kis zársebesség mellett, ami például az (Éjszakai portré) vagy (Éjszakai Jelenet) üzemmódban jelentkezik.
A fényképezőgép remegésének csökkentése érdekében fényképezzen 2 másodperces késleltetésű időzítővel, és az exponálógomb megnyomása után szorítsa magához a karját.
Megjegyzések

- Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Belövés: Folyam.], a [Vaku üzemmód] beállítása [Vaku ki].

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére