Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > Az alkatrészek nevei

## Az alkatrészek nevei

Eleje
Hátulja és az oldalai
Teteje
Alja

### Eleje

1. Fülek a vállpánt számára

1. AF segédfény/Önkioldó jelzője

1. Lencsevédő ernyő mutató

1. Lencse

1. Rekeszállító gyűrű

1. Rekesz mutató/Makrókapcsoló mutató

1. Makrókapcsoló gyűrű

1. Fókusz üzemmódtárcsa

1. Fókuszállító gyűrű

### Hátulja és az oldalai

1. (Vaku felnyitása) kapcsoló

1. Fényérzékelő

1. Töltés lámpa

1. Micro USB csatlakozó

1. HDMI micro aljzat

1. (Mikrofon) aljzat

- Külső mikrofon csatlakoztatása esetén a fényképezőgép a belső mikrofonról a külső mikrofonra vált. Ha a külső mikrofon vezetékes tápellátású, akkor a fényképezőgép látja el tápfeszültséggel a mikrofont.

1. LCD-képernyő

1. (Lejátszás) gomb

1. Vezérlőtárcsa

1. MOVIE (Mozgókép) gomb

1. Felvétel készítéséhez: AEL (AE rögzítés) gomb
   Megtekintéshez: (Nagyítás) gomb

1. Felvétel készítéséhez: Fn (Funkció) gomb
   Megtekintéshez: (Kép index) gomb

1. Vezérlőkerék

1. (Törlés) gomb

1. MENU gomb

### Teteje

1. Exponálógomb

1. Expozíció-kompenzáció tárcsa

1. C (Testreszabás) gomb

1. Tápkapcsoló

1. Üzemmódtárcsa

1. Többcélú interfész papucs*1

- Vannak olyan kiegészítők, amelyeket nem lehet teljesen betolni, és hátul kilógnak a többcélú interfész papucsból. Ha a kiegészítő eléri a papucs elejét, a csatlakoztatás megtörténik.

1. A képérzékelő helyének jelölése

1. Vaku*2

1. Mikrofon*3

*1 Ha kíváncsi rá, hogy milyen kiegészítők csatlakoztathatók a többcélú interfész papucsba, látogasson el a területnek megfelelő Sony honlapra, vagy forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez. Olyan kiegészítőket is használhat, amik kompatibilisek a tartozékpapuccsal. Más gyártók kiegészítőivel a működés nem garantált.
A fényképezőgép keresőket támogató funkciói csak akkor érhetők el, ha FDA-EV1MK keresőt használ (külön megvásárolható).
*2 A vaku kinyitása előtt ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e a vakut az ujjával vagy valami mással, majd tolja el a (Vaku felnyitása) kapcsolót. Ha nem használja a vakut, nyomja vissza a helyére ujjal. Vigyázzon, hogy a vaku lecsukásakor ne csípje be az ujját.
*3 Ne takarja le ezt a részt mozgóképfelvétel közben. Ellenkező esetben a felvétel zajos vagy halk lehet.

### Alja

1. Akkumulátorbehelyező nyílás

1. Memóriakártya-nyílás

1. Memóriaműködés-jelző

1. Kioldókar

1. Hangszóró

1. Állványrögzítő furat

1. Akkumulátor-/memóriakártya-fedél

Vissza a tetejére