Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Beállítások menü > PAL/NTSC választó (csak az 1080 50i-kompatibilis modellek esetében)

## PAL/NTSC választó (csak az 1080 50i-kompatibilis modellek esetében)

A fényképezőgéppel készített mozgóképeket PAL/NTSC rendszerű TV-n játssza le.

1. MENU 3 [PAL/NTSC választó] kívánt üzemmód

| PAL | A fényképezőgéppel készített mozgóképeket PAL rendszerű TV-n játssza le.
| NTSC | A fényképezőgéppel készített mozgóképeket NTSC rendszerű TV-n játssza le.

Megjegyzések

- Ezzel a funkcióval csak az 1080 50i-kompatibilis készülékek rendelkeznek. Az 1080 60i-kompatibilis készülékek nem rendelkeznek vele. Az 1080 50i-kompatibilis fényképezőgépek alján van egy „50i” jelölés.

- Ha olyan memóriakártyát helyez be, amit előtte PAL rendszerrel formáztak, egy üzenet jelenik meg, és kéri a kártya újraformázását. Ha NTSC rendszerű felvételt készít, formázza újra a memóriakártyát, vagy használjon másik memóriakártyát.

- NTSC üzemmód választása esetén az „NTSC-n fut.” üzenet jelenik meg az indítóképernyőn a fényképezőgép minden bekapcsolásakor.

Vissza a tetejére