Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az Fn gombbal kiválasztható funkciók > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) kívánt üzemmód

- [Többképkockás zajcsökk.] vagy [ISO AUTO] beállítás választása esetén a vezérlőkerék gombjával jelenítse meg a beállító képernyőt, majd válassza ki a kívánt beállítást.

| (Többképkockás zajcsökk.) | A fényképezőgép egymásra helyezi az egymás után készült felvételeket, ami csökkenti a képzajt. A vezérlőkerék gombjával jelenítse meg a beállító képernyőt, majd válassza ki az ISO AUTO és 102400 közötti kívánt értéket a / gombbal.
| (ISO AUTO) | A fényképezőgép a fényképezés körülményeihez igazodva automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet. Az [ISO AUTO] üzemmód esetében megadható a maximális és a minimális ISO érték. Nyomja meg a gombot a beállító képernyő megjelenítéséhez.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Amikor sötét helyen vagy mozgó tárgyat fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető.

A fenti táblázatban feltüntetett ISO szám reprezentatív érték.
A vezérlőkerék elfordítása 1/3-os lépésekben növeli vagy csökkenti az ISO-érzékenységet, az alábbiak szerint:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Az ISO-érzékenység beállítása (ajánlott expozíciós index)
Az ISO-érzékenység sebességbesorolás olyan képrögzítő eszközök számára, melyekben fényt befogadó képérzékelő található. Még ha az expozíció azonos is, az ISO-érzékenységtől függően a képek különbözőek lehetnek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép viszont zajosabbá válik.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Megjegyzések

- Ha az [ISO] beállított értéke alacsonyabb, mint ISO 100, a rögzíthető tárgy fényességi tartománya (dinamikatartomány) csökkenhet.

- Mozgóképek esetében ISO 100-től ISO 6400-ig terjedő érték választható.

- Ha a [ISO] beállítása [Többképkockás zajcsökk.], a fényképezőgép több képet helyez egymásra. Ilyenkor több idő kell egy kép rögzítéséhez, mert a vaku nem működik.

Kapcsolódó témakörök
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére