Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Az AEL (AE rögzítés) gomb használata

## Az AEL (AE rögzítés) gomb használata

Ha a tárgy és a háttér között erős a kontraszt – például ellenfényben vagy ablak közelében lévő tárgy fényképezésekor–, akkor olyan pontra mérjen fényt, ahol a fényképezőgép meg tudja határozni a megfelelő expozíciót, és azt előre rögzíteni tudja.
Ha csökkenteni akarja a tárgy fényességét, mérjen fényt egy világosabb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját.
Ha növelni akarja a tárgy fényességét, mérjen fényt egy sötétebb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját.
Ebben a részben arra az esetre mutatunk be példát, amikor a [Fénymérési mód] beállítása [Pontszerű]. Az AEL gombhoz alapértelmezés szerint az [AEL tartás] funkció van hozzárendelve.

1. Fn (Fénymérési mód) (Pontszerű)

1. Fókuszáljon arra a pontra, amelyre az expozíciót be akarja állítani.

1. Az expozíció rögzítéséhez nyomja meg az AEL gombot.

Megjelenik az (AE rögzítés) jelzés.

- A pontszerű fénymérési körben az expozíciós érték a rögzített expozíción alapul, és az EV skálán is látható.

1. Az AEL gombot lenyomva tartva fókuszáljon a tárgyra, és készítse el a felvételt.

- Ha a rögzített expozícióval fényképez tovább, akkor a felvétel elkészítése után is tartsa lenyomva az AEL gombot. Az expozíció visszaállításához engedje fel a gombot.

Az AEL gombhoz egyéb funkciókat is rendelhet. A részleteket lásd a „AEL gomb funkciója” fejezetben. [Részletek]
Kapcsolódó témakörök
AEL gomb funkciója
Vissza a tetejére