Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > Mozgókép

## Mozgókép

Mozgókép felvétele közben be lehet állítani a zársebességet és a rekesznyílás értékét.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Mozgókép) állásba.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőkerékkel.

- Ha az [Üzemmód-tárcsa súgó] beállítása [Ki], akkor nem jelenik meg az üzemmódválasztó képernyő. Ha más üzemmódot szeretne kijelölni, nyomja meg az Fn gombot, és jelölje ki a kívánt üzemmódot.

| (Autom. Program) | A fényképezőgép automatikusan beállítja az expozíciót (a zársebességet és a rekesznyílás értékét), de a felhasználó más beállításokat is megadhat, és a beállítások megmaradnak.
| (Rekesz elsőbbség) | A rekesznyílás értékének kézi beállítása a rekeszállító gyűrű segítségével.
| (Zárseb elsőbbség) | A zársebesség értékének kézi beállítása a vezérlőtárcsa segítségével.
| (Kézi expozíció) | Kézzel állítja be az expozíciót (a zársebesség és a rekesznyílás értékét), a vezérlőtárcsával és a rekeszállító gyűrűvel.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére