Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Az Fn gombbal kiválasztható funkciók > Vaku üzemmód

## Vaku üzemmód

Megadhatja a vaku beállításait.

1. Fn (Vaku üzemmód) kívánt üzemmód

| (Vaku ki) | A vaku nem működik.
| (Autom. Vaku) | Gyenge vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Derítő vaku) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Hátsó szinkron) | A zár minden kioldásakor a vaku működésbe lép, mielőtt az expozíció megtörténne. A hátsó szinkronnal történő fényképezés lehetővé teszi, hogy természetes képet készítsen egy mozgó tárgy, például egy autó vagy egy elhaladó ember mozgásáról.
| (Vezeték nélk.) | Ha vezeték nélküli vakut (külön megvásárolható) használ, a vaku több árnyékot ad a tárgynak, és jobb sztereoszkopikus hatást biztosít, mint egy fényképezőgépre erősített vaku.

1. Csúsztassa el a (vaku felnyitása) kapcsolót.

A vaku előugrik.

- A vaku nem működik, ha nincs kiemelkedve.

Ha a „Fehér, kör alakú foltok” jelennek meg a vakuval készített fényképeken
Ezeket a foltokat a lencse közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. A fényképezőgép vakuja kiemeli őket, melyek így fehér, kör alakú foltokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „fehér, kör alakú foltok”?

- Világítsa meg a helyiséget, és vaku nélkül fényképezze le az alanyt.

Megjegyzések

- A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a jelzés villog. A feltöltés befejezése után az ikon kijelzése villogóról folyamatosan láthatóra vált.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére