Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Mozgóképfelvétel menü > Rögzítési Beállítás

## Rögzítési Beállítás

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb minőségű. Minél több adatot rögzít másodpercenként (átlagos bitsebesség), annál jobb a kép minősége.

1. MENU 1 [Rögzítési Beállítás] kívánt üzemmód

#### Fájlformátum: AVCHD

60i/50i mozgóképek, 24p/25p mozgóképek vagy 60p/50p mozgóképek felvétele AVCHD formátumban. Ez a fájlformátum alkalmas a mozgókép HD (nagy felbontású) TV-n történő megtekintésére.
A mellékelt „PlayMemories Home” programmal készíthető Blu-ray Disc, AVCHD lemez vagy DVD-Video lemez.

- A 60i/50i mozgóképek felvétele 60 mező/mp, illetve 50 mező/mp sebességgel történik. A 60i és az 50i mozgóképek váltott soros üzemmódban, Dolby Digital hanggal, AVCHD formátumban készülnek.

- A 24p/25p mozgóképek felvétele 24 képkocka/mp, illetve 25 képkocka/mp sebességgel történik. A 24p és 25p mozgóképek progresszív üzemmódban, Dolby Digital hanggal, AVCHD formátumban készülnek.

- A 60p/50p mozgóképek felvétele 60 képkocka/mp, illetve 50 képkocka/mp sebességgel történik. A 60p és 50p mozgóképek progresszív üzemmódban, Dolby Digital hanggal, AVCHD formátumban készülnek.

| Rögzítési Beállítás | Átlagos bitsebesség | Leírás
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60i/50i) méretű legjobb képminőséggel
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60i/50i) méretű jó képminőséggel
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60p/50p) méretű legjobb képminőséggel
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Felvétel 1920×1080 (24p/25p) méretben, jó képminőséggel
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Felvétel 1920×1080 (24p/25p) méretben, normál képminőséggel

#### Fájlformátum: MP4

A készített mozgóképek MPEG-4 formátumúak, körülbelül 30 képkocka/mp (1080 60i-kompatibilis eszközökhöz) vagy körülbelül 25 képkocka/mp (1080 50i-kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, progresszív üzemmódban, AAC hanggal, mp4 formátumban.

| Rögzítési Beállítás | Átlagos bitsebesség | Leírás
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Felvétel 1440×1080 méretben
| VGA 3M | 3 Mbps | Felvétel VGA méretben

Megjegyzések

- Teleobjektíves kép készül, ha [VGA 3M] képméret van kiválasztva.

- Tovább tarthat, ha [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] formátumú mozgóképekből készít AVCHD-lemezeket, mert konvertálni kell a képminőséget. Ha a képminőség konvertálása nélkül szeretne [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] mozgóképeket menteni, használjon Blu-ray lemezeket.

Kapcsolódó témakörök
Fájlformátum
Vissza a tetejére