Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Egyéni menü > C gomb funkciója

## C gomb funkciója

AEL váltó
AF/MF Vez. Váltás
Az expozíció rögzítése pontszerű fénymérési üzemmódban
Fókuszállítás
LCD kikapcsolása
Lehetővé teszi, hogy kiválassza a gyakran használt funkciókat, és hozzárendelje őket a C (Felhasználói) gombhoz.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] kívánt üzemmód

| Képtovább.mód | A felhasználó által beállított funkciót rendeli hozzá.
| Vaku üzemmód
| Autofókusz terület
| Sima bőr effektus
| Mosoly-/Arcfelism.
| Autom. port. komp.
| ISO
| Fénymérési mód
| Vaku kompenz.
| Fehéregyensúly
| DRO/Auto. HDR
| Saját beállít.
| Kép effektus
| Képméret
| Méretarány
| Minőség
| AEL tartás
| AEL váltó
| AEL tartás
| AEL váltó
| AF/MF Vez. Rögzítés
| AF/MF Vez. Váltás
| I. Telekon./Zoom
| Fókuszállítás
| Memória
| LCD kikapcsolása
| Nincs beállítva

### AEL váltó

Ha nehéz a tárgy expozícióját megfelelően beállítani, a funkció lehetővé teszi az expozíció rögzítését oly módon, hogy a készülék a kívánt világosságú területre fókuszál, és azon a területen méri meg a fényerősséget.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [AEL váltó]

1. Irányítsa a fényképezőgépet arra a területre, amelyhez az expozíciót igazítani akarja.

Az expozíció be van állítva.

1. Nyomja meg a C (Felhasználói) gombot.

Az expozíció rögzítve van, és megjelenik az (AE rögzítés) jelzés.

1. Fókuszáljon a tárgyra, és fényképezze le.

1. Az expozíció rögzítésének visszavonásához nyomja meg ismét a C (Felhasználói) gombot.

### AF/MF Vez. Váltás

Átmenetileg válthat automatikus fókuszálás és kézi fókuszálás között.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [AF/MF Vez. Váltás]

1. A C (Felhasználói) gomb megnyomásával váltson automatikus fókuszálás és kézi fókuszálás között.

Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz], a fényképezőgép [Autofókusz] üzemmódra vált, ha pedig a [Fókusz mód] beállítása nem [Kézi fókusz], akkor [Kézi fókusz] üzemmódra vált. Nyomja meg a C (Felhasználói) gombot, ha vissza kíván térni az előző üzemmódhoz.

### Az expozíció rögzítése pontszerű fénymérési üzemmódban

A fényképezőgép átmenetileg rögzíti az expozíciót pontszerű fénymérési üzemmódban.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [ AEL tartás] vagy [ AEL váltó]

1. Nyomja meg a C (Felhasználói) gombot.

### Fókuszállítás

[Kézi fókusz] üzemmódban a kép kinagyítható a képernyőn, hogy a [Fókuszállítás] használatával könnyebb legyen a kézi fókuszálás.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [Fókuszállítás]

1. A kép nagyításához nyomja meg a C (Felhasználói) gombot.

- A [Fókusz nagyítási idő] funkcióval beállíthatja, hogy a kép milyen hosszú ideig legyen kinagyítva.

### LCD kikapcsolása

Ha kereső (külön megvásárolható) használatakor a képernyő túl világos, a megjelenítés a képernyőn átmenetileg kikapcsolható.

1. MENU 3 [C gomb funkciója] [LCD kikapcsolása]

1. Nyomja meg a C (Felhasználói) gombot.

- A C (Felhasználói) gomb minden megnyomására be-/kikapcsol a megjelenítés.

Megjegyzések

- [Panorámapásztázás] vagy mozgókép üzemmódban a megjelenítés nincs kikapcsolva.

Kapcsolódó témakörök
Képtovább.mód
Vaku üzemmód
Autofókusz terület
Sima bőr effektus
Mosoly-/Arcfelism.
Autom. port. komp.
ISO
Fénymérési mód
Vaku kompenz.
Fehéregyensúly
DRO/Auto. HDR
Saját beállít.
Kép effektus
Képméret
Méretarány
Minőség
Memória
Fókusz nagyítási idő
Vissza a tetejére