Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > Rekesz elsőbbség

## Rekesz elsőbbség

Lehetővé teszi a fókusztartomány vagy a háttér-defókuszálás mértékének beállítását.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Rekesz elsőbbség) állásba.

1. A rekeszállító gyűrű elforgatásával válassza ki a kívánt rekesznyílást (F értéket).

- A rekesznyílás (F érték) F2,0 és F22 között választható.

- A zársebesség 1/4000 másodpercről automatikusan átáll 30 másodpercre.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

A rekesznyílás vezérléséről
Minél kisebb a rekesznyílás (F érték), annál nagyobb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A fókuszmélység nő, és csak a nagyon közeli tárgyakra nem lehet fókuszálni. Ez megfelel például portrékhoz.
Minél nagyobb a rekeszérték (F érték), annál kisebb az a nyílás, amely fényt enged a lencsére. A lencséhez viszonylag közeli és a távoli tárgyak lesznek élesek. Ez megfelel például tájképekhez.
Megjegyzések

- Ha a beállítások megadása után sem megfelelő az expozíció, a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott a vaku beállításainak ismételt megadása.

- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére