Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Menu di impostazione > Selettore PAL/NTSC (solo per i modelli compatibili con 1080 50i)

## Selettore PAL/NTSC (solo per i modelli compatibili con 1080 50i)

Riproduce i filmati registrati con la fotocamera su un sistema PAL/NTSC.

1. MENU 3 [Selettore PAL/NTSC] modo desiderato

| PAL | Riproduce i filmati registrati con la fotocamera su un televisore con sistema PAL.
| NTSC | Riproduce i filmati registrati con la fotocamera su un televisore con sistema NTSC.

Note

- Questa funzione è fornita solo con le periferiche compatibili con 1080 50i. Non è fornito con le periferiche compatibili con 1080 60i. Le periferiche compatibili con 1080 50i hanno un contrassegno “50i” sul fondo della fotocamera.

- Se si inserisce una scheda di memoria che è stata formattata precedentemente con il sistema PAL, appare un messaggio che dice che si deve riformattare la scheda. Quando si registra usando il sistema NTSC, riformattare la scheda di memoria o usare un’altra scheda di memoria.

- Quando il modo NTSC è selezionato, appare sempre il messaggio “Funzionante in NTSC.” sulla schermata di avvio ogni volta che si accende la fotocamera.

Torna all’inizio