Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Modo flash

## Modo flash

Imposta le impostazioni del flash.

1. Fn (Modo flash) modo desiderato

| (Flash disattiv.) | Il flash non funziona.
| (Flash autom.) | Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.
| (Flash forzato) | Il flash funziona sempre.
| (Sinc. Lenta) | Il flash funziona sempre. La velocità dell’otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.
| (2ª tendina) | Il flash funziona prima che l’esposizione sia completata ad ogni pressione del pulsante dello scatto. La ripresa con la 2ª tendina consente di riprendere un’immagine naturale della scia di un soggetto in movimento, come un’auto in movimento o una persona che cammina.
| (Senza cavo) | Quando si usa un flash wireless (in vendita separatamente), il flash dà al soggetto più ombra e fornisce un effetto stereoscopico migliore di quando si applica un flash alla fotocamera.

1. Far scorrere l’interruttore (flash a comparsa).

Il flash fuoriesce.

- Il flash non funziona quando il flash non si alza.

Quando nelle foto con il flash appaiono le “Macchie circolari bianche”
Queste macchie sono causate da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le “macchie circolari bianche”?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza un flash.

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio regola la quantità di luce.

- Durante la carica del flash, lampeggia. Al completamento della carica, l’icona lampeggiante si illuminerà.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio