Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Area mes. fuo. aut.

## Area mes. fuo. aut.

Uso dello spot flessibile
È possibile cambiare l’area della messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.

1. Fn (Area mes. fuo. aut.) modo desiderato

| (Multipla) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all’area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi.
| (Centro) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Spot flessibile) | Consente di spostare il quadro del telemetro AF sul punto desiderato sullo schermo e di mettere a fuoco un soggetto molto piccolo in un’area limitata.

Note

- Quando si usano le seguenti funzioni, il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare in una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.

- Funzioni dello zoom

- [Illuminatore AF]

- Se la messa a fuoco con inseguimento è attivata, la fotocamera mette a fuoco con priorità il soggetto da seguire.

### Uso dello spot flessibile

[Spot flessibile] è utile quando si riprende un soggetto che non è al centro della cornice. È possibile riprendere il soggetto senza cambiare la composizione.
A: Quadro del telemetro AF (giallo: regolabile/grigio:fisso)

1. Usare la rotella di controllo per regolare la posizione del quadro del telemetro AF dove si desidera mettere a fuoco, quindi premere .

Per ripristinare l’impostazione, premere di nuovo .
Note

- Una volta che si cambia l’area di messa a fuoco, il quadro del telemetro AF impostato viene azzerato.

Argomento collegato
Messa a fuoco con inseguimento
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio