Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Manopola del modo di messa a fuoco

## Manopola del modo di messa a fuoco

Seleziona il metodo di messa a fuoco per adattarsi al movimento del soggetto.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.

1. Impostare la manopola del modo di messa a fuoco sul modo desiderato.

| (Mes.fuo.auto.) | La fotocamera blocca la messa a fuoco quando si ottiene la regolazione della messa a fuoco (AF-S). La fotocamera continua a mettere a fuoco durante la registrazione di un filmato (AF-C).
| (Fuoco man. dir.) | Consente di usare in combinazione la messa a fuoco manuale e la messa a fuoco automatica.
| (Mes. fuo. man.) | Regola manualmente la messa a fuoco.

### Uso di [Fuoco man. dir.]/[Mes. fuo. man.]

1. Impostare la manopola del modo di messa a fuoco su (Fuoco man. dir.) o (Mes. fuo. man.).

1. Regolare la messa a fuoco girando l’anello di messa a fuoco.

- Usare la funzione di livello contorno, [Ingrand. mes. a fuo.] o [MF assistita] per regolare più facilmente la messa a fuoco.

- Quando la manopola del modo di messa a fuoco è impostata su (Fuoco man. dir.), la messa a fuoco automatica si attiva quando si preme a metà il pulsante di scatto.

Messa a fuoco usando l’impostazione [Fuoco man. dir.]
L’uso di [Fuoco man. dir.] consente di usare una combinazione della regolazione di messa a fuoco manuale e automatica nel seguente modo.

- Dopo aver messo a fuoco automaticamente, eseguire manualmente le regolazioni fini della messa a fuoco.

È efficace quando si desidera mettere a fuoco da vicino. Mantenere premuto a metà il pulsante di scatto, quindi girare l’anello di messa a fuoco.

- Prima regolare manualmente la messa a fuoco, quindi usare la messa a fuoco automatica.

È efficace per mettere a fuoco i soggetti che sono verso il retro di una scena perché quei soggetti tendono a essere sfocati quando si usa la regolazione della messa a fuoco automatica.
Note

- Se la distanza della messa a fuoco è impostata molto vicino, l’immagine potrebbe mostrare polvere o impronte digitali sull’obiettivo. Pulire l’obiettivo con un panno morbido, ecc.

- Una volta che si cambia il metodo di messa a fuoco, la distanza della messa a fuoco impostata viene azzerata.

Argomento collegato
Anello di messa a fuoco
Livello effetto contorno
MF assistita
Torna all’inizio