Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Manopola di compensazione dell’esposizione

## Manopola di compensazione dell’esposizione

È possibile regolare manualmente l’esposizione in passi da 1/3 EV in un campo di variazione da –3,0 EV a +3,0 EV.

1. Girare la manopola di compensazione dell’esposizione sul valore desiderato.

Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: Sovraesposizione (troppa luce)
B: Esposizione corretta
C: Sottoesposizione (pochissima luce)

- Quando l’immagine ripresa è sovraesposta, regolare [Comp.esposiz.] sul lato meno.

- Quando l’immagine ripresa è sottoesposta, regolare [Comp.esposiz.] sul lato più.

Note

- Se si riprende un soggetto in condizioni molto luminose o buie o quando si usa il flash, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio