Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Modo avanzam.

## Modo avanzam.

È possibile impostare un modo di avanzamento, come la ripresa continua, con autoscatto o con esposizione a forcella.

1. Fn (Modo avanzam.) modo desiderato

- Selezionare le impostazioni dettagliate usando / se il modo selezionato ha tali opzioni.

| (Scatto Singolo) | La fotocamera riprende un’immagine singola senza usare l’autoscatto.
| (Scatto Multiplo) | La fotocamera riprende immagini continue mentre si preme il pulsante di scatto.
| (Ava.cont.prio.t.) | Riprende continuamente le immagini ad alta velocità mentre si mantiene premuto il pulsante di scatto. L’impostazione della messa a fuoco per la prima ripresa è usata per le seguenti riprese.
| (Autoscatto) | Imposta l’autoscatto su un ritardo di 10 secondi o 2 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, premere il pulsante di scatto.
| (Esp.forc.: cont.) | Riprende il numero specificato di immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità. È possibile impostare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi).
| (Esp. a forc. singola) | Riprende il numero specificato di immagini, una ripresa per volta, ciascuna con diversi gradi di luminosità. È possibile impostare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi).
| (Esp.forc.WB) | Riprende tre immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità secondo le impostazioni selezionate di bilanciamento del bianco, temperatura del colore e filtro del colore. È possibile selezionare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi) da [Lo] o [Hi].
| (Esp. a forcella DRO) | Riprende tre immagini, ciascuna a diversi gradi dell’ottimizzatore di gamma dinamica. È possibile selezionare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi) da [Lo] o [Hi].

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
Per ridurre la vibrazione della fotocamera, impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e puntare le braccia contro i fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.
Note

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Esp.forc.: cont.], [Modo flash] è impostato su [Flash disattiv.].

- Quando il livello della batteria è basso o una scheda di memoria è piena, la raffica si interrompe.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio