Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Menu di impostazione > Impostazioni caric.

## Impostazioni caric.

Trasferimento dei dati di immagine usando la scheda Eye-Fi
Imposta se usare la funzione di caricamento di una scheda Eye-Fi (disponibile in commercio), quando si usa la scheda Eye-Fi con questa fotocamera.
[Impostazioni caric.] si visualizza solo quando la scheda Eye-Fi è inserita nella fotocamera.

1. MENU 3 [Impostazioni caric.] modo desiderato

| Attiv. | Usa la funzione di caricamento. L’icona di visualizzazione del modo Eye-Fi sullo schermo cambia a seconda del modo di comunicazione della scheda Eye-Fi. : La scheda Eye-Fi è in modo di attesa. Non c’è alcuna immagine da inviare. : La scheda Eye-Fi è nel modo di attesa del caricamento. : La scheda Eye-Fi è nel modo di collegamento. : La scheda Eye-Fi sta caricando le immagini. : Si è verificato un errore.
| Disattiv. | Non usa la funzione di caricamento.

Note

- Da giugno 2012, le schede Eye-Fi sono vendute negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e alcune nazioni nell’Unione Europea.

- Per maggiori informazioni sulla scheda Eye-Fi, rivolgersi direttamente al produttore o al venditore delle schede Eye-Fi.

- Le schede Eye-Fi sono permesse solo nei paesi e nelle regioni in cui sono state acquistate. Si potrebbe essere ritenuti responsabili a causa delle limitazioni locali.

- La scheda Eye-Fi è dotata di una funzione LAN wireless. Non inserire la scheda Eye-Fi nei luoghi in cui la LAN wireless è vietata, come a bordo di un aereo. Se la scheda Eye-Fi è inserita, impostare [Impostazioni caric.] su [Disattiv.]. Quando la funzione di caricamento della scheda Eye-Fi è impostata su [Disattiv.], sullo schermo si visualizza .

### Trasferimento dei dati di immagine usando la scheda Eye-Fi

1. Impostare le impostazioni del punto di accesso LAN wireless o le impostazioni della direzione di trasferimento della scheda Eye-Fi.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con la scheda Eye-Fi.

1. Al termine delle impostazioni, inserire la scheda Eye-Fi nella fotocamera e riprendere le immagini.

Le immagini registrate vengono trasferite automaticamente tramite la LAN wireless al PC, ecc.
Note

- Quando si caricano i dati di immagine, la funzione di autospegnimento non è disponibile.

- Se si visualizza l’icona (errore), espellere e reinserire la scheda Eye-Fi o spegnere e riaccendere la fotocamera. Se si visualizza ancora l’icona (errore), la scheda Eye-Fi potrebbe essere guasta. Per i dettagli, rivolgersi a Eye-Fi, Inc.

- La comunicazione LAN wireless potrebbe essere interrotta dalle altre periferiche di comunicazione. Se la ricezione dei dati è insufficiente, avvicinare la fotocamera al punto di accesso.

- Alcune schede Eye-Fi hanno un “Endless Memory Mode”. Questo prodotto non supporta il “Endless Memory Mode”. Accertarsi che le schede Eye-Fi inserite in questo prodotto abbiano l’“Endless Memory Mode” disattivato. Per i dettagli sull’impostazione del “Endless Memory Mode”, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con la scheda Eye-Fi.

Torna all’inizio