Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Nomi delle parti

## Nomi delle parti

Lato anteriore
Lato posteriore/Lato laterali
Lato superiore
Fondo

### Lato anteriore

1. Ganci per tracolla

1. Illuminatore AF/Spia dell’autoscatto

1. Indice del paraluce

1. Obiettivo

1. Anello del diaframma

1. Indice del diaframma/Indice di commutazione macro

1. Anello di commutazione macro

1. Manopola del modo di messa a fuoco

1. Anello di messa a fuoco

### Lato posteriore/Lati laterali

1. Interruttore (Flash a comparsa)

1. Sensore della luce

1. Spia di carica

1. Connettore USB micro

1. Micropresa HDMI

1. Presa (Microfono)

- Quando si collega un microfono esterno, la fotocamera passa dal microfono interno al microfono esterno. Se il microfono esterno è del tipo ad alimentazione a spina, l’alimentazione del microfono è fornita dalla fotocamera.

1. Schermo LCD

1. Tasto (Riproduzione)

1. Manopola di controllo

1. Tasto MOVIE (Filmato)

1. Per la ripresa: Tasto AEL (Blocco AE)
   Per la visione: Tasto (Ingrandimento)

1. Per la ripresa: Tasto Fn (Funzione)
   Per la visione: Tasto (Indice immagini)

1. Rotella di controllo

1. Tasto (Cancellazione)

1. Tasto MENU

### Lato superiore

1. Pulsante di scatto

1. Manopola di compensazione dell’esposizione

1. Tasto C (Personalizzazione)

1. Interruttore di alimentazione

1. Manopola del modo

1. Slitta a interfaccia multipla*1

- Alcuni degli accessori potrebbero non essere inseriti completamente e sporgere all’indietro dalla slitta ad interfaccia multipla. Tuttavia, se l’accessorio raggiunge l’estremità anteriore della slitta, il collegamento è completato.

1. Segno della posizione del sensore dell’immagine

1. Flash*2

1. Microfono*3

*1 Per i dettagli sugli accessori compatibili per la slitta ad interfaccia multipla, visitare il sito web Sony o rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza Sony locale autorizzato. È anche possibile usare gli accessori che sono compatibili con la slitta portaccessori. Le operazioni con gli accessori di altri produttori non sono garantite.
Le funzioni della fotocamera per il mirino sono disponibili solo quando si usa l’accessorio mirino FDA-EV1MK (in vendita separatamente).
*2 Per alzare il flash, prima controllare che non si stia bloccando il flash con le dita o altri oggetti e poi far scorrere l’interruttore (flash a comparsa). Quando non si usa il flash, spingerlo indietro in posizione con un dito. Fare attenzione a non pizzicarsi il dito quando si chiude il flash.
*3 Non coprire questa parte mentre si registrano i filmati. In caso contrario si potrebbero causare dei disturbi o abbassare il volume.

### Fondo

1. Slot di inserimento della batteria

1. Slot della scheda di memoria

1. Spia di accesso

1. Leva di blocco

1. Altoparlante

1. Foro dell’attacco per treppiede

1. Coperchio della batteria/della scheda di memoria

Torna all’inizio