Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Modo mis.esp.

## Modo mis.esp.

Seleziona il [Modo mis.esp.] che imposta quale parte del soggetto è da misurare per determinare l’esposizione.

1. Fn (Modo mis.esp.) modo desiderato

| (Multipla) | Divide in più zone e misura ogni zona. La fotocamera determina un’esposizione ben bilanciata (misurazione esposimetrica multipla).
| (Centro) | Misura il centro dell’immagine e determina l’esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto (misurazione esposimetrica con prevalenza al centro).
| (Spot) | Allineare il reticolo di misurazione esposimetrica locale (A) sul soggetto per misurare una parte del soggetto (Misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando c’è un forte contrasto fra il soggetto e lo sfondo.

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio