Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu personalizzato > Funzione del Tasto C

## Funzione del Tasto C

AEL sbloccato
Commut.contr.AF/MF
Blocco dell’esposizione nel modo di misurazione esposimetrica locale
Ingrand. mes. a fuo.
Disattiva l’LCD
Consente di selezionare le funzioni usate frequentemente e le assegna al tasto C (Personalizzato).

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] modo desiderato

| Modo avanzam. | Assegna la funzione che è stata impostata.
| Modo flash
| Area mes. fuo. aut.
| Effetto pelle morbida
| Sorriso/Rilev. visi
| Inquadr. auto. ritratti
| ISO
| Modo mis.esp.
| Compens.flash
| Bilanc.bianco
| DRO/HDR auto
| Stile personale
| Effetto immagine
| Dimensione immagine
| Rapp.aspetto
| Qualità
| AEL bloccato
| AEL sbloccato
| AEL bloccato
| AEL sbloccato
| Contr. AF/MF bloccato
| Commut.contr.AF/MF
| Teleconv. intell./Zoom
| Ingrand. mes. a fuo.
| Memoria
| Disattiva l’LCD
| Non impostato

### AEL sbloccato

Quando è difficile ottenere un’esposizione appropriata per un soggetto, questa funzione consente di bloccare l’esposizione mettendo a fuoco e misurando la luce di un’area che ha la luminosità desiderata.

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [AEL sbloccato]

1. Puntare la fotocamera su un’area a cui si desidera adattare l’esposizione.

L’esposizione è impostata.

1. Premere il tasto C (Personalizzato).

L’esposizione è bloccata e (Blocco AE) si illumina.

1. Mettere a fuoco il soggetto e riprenderlo.

1. Per annullare il blocco dell’esposizione, premere di nuovo il tasto C (Personalizzato).

### Commut.contr.AF/MF

È possibile cambiare temporaneamente la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco manuale.

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [Commut.contr.AF/MF]

1. Premere il tasto C (Personalizzato) per commutare la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco manuale.

Quando il [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Mes. fuo. man.], la fotocamera cambia a [Mes.fuo.auto.] e quando il [Modo di messa a fuoco] è impostato su un modo diverso da [Mes. fuo. man.], cambia a [Mes. fuo. man.]. Premere il tasto C (Personalizzato) per ritornare al modo precedente.

### Blocco dell’esposizione nel modo di misurazione esposimetrica locale

La fotocamera blocca temporaneamente l’esposizione nel modo di misurazione esposimetrica locale.

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [ AEL bloccato] o [ AEL sbloccato]

1. Premere il tasto C (Personalizzato).

### Ingrand. mes. a fuo.

Nel modo di [Mes. fuo. man.], è possibile ingrandire l’immagine sullo schermo per facilitare la messa a fuoco manuale usando l’[Ingrand. mes. a fuo.].

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [Ingrand. mes. a fuo.]

1. Premere il tasto C (Personalizzato) per ingrandire l’immagine.

- È possibile impostare la durata di tempo per cui l’immagine sarà ingrandita usando [Tempo ingran. mes. fuo.].

### Disattiva l’LCD

Quando il monitor è troppo luminoso quando si usa un mirino (in vendita separatamente), è possibile spegnere temporaneamente il display sullo schermo.

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [Disattiva l’LCD]

1. Premere il tasto C (Personalizzato).

- Il display sullo schermo si accende/spegne ad ogni pressione del tasto C (Personalizzato).

Note

- Nel modo [Panoramica ad arco] o del filmato, il display sullo schermo non è spento.

Argomento collegato
Modo avanzam.
Modo flash
Area mes. fuo. aut.
Effetto pelle morbida
Sorriso/Rilev. visi
Inquadr. auto. ritratti
ISO
Modo mis.esp.
Compens.flash
Bilanc.bianco
DRO/HDR auto
Stile personale
Effetto immagine
Dimensione immagine
Rapp.aspetto
Qualità
Memoria
Tempo ingran. mes. fuo.
Torna all’inizio