Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Illuminatore AF

## Illuminatore AF

L’illuminatore AF fornisce luce di riempimento per mettere a fuoco più facilmente un soggetto che si trova in un ambiente buio.
L’illuminatore AF emette una luce rossa consentendo alla fotocamera di mettere a fuoco facilmente quando il pulsante di scatto viene premuto parzialmente, finché la messa a fuoco è bloccata.
A questo punto appare l’indicatore .

1. MENU 2 [Illuminatore AF] modo desiderato

| Automatico | Imposta se usare o meno l’illuminatore AF.
| Disattiv.

Note

- La messa a fuoco viene ottenuta a condizione che la luce dell’illuminatore AF raggiunga il soggetto, indipendentemente dal fatto che la luce riesca a raggiungere o meno il centro del soggetto.

- Non è possibile usare l’[Illuminatore AF] nelle seguenti situazioni:

- Nel Modo filmato

- Nel modo di [Panoramica ad arco]

- Quando il modo (Paesaggi), (Scena notturna) o (Eventi sportivi) è selezionato in [Selezione scena]

- Quando la manopola del modo di messa a fuoco è impostata su DMF (Fuoco man. dir.)

- Quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata

- Quando si usa l’illuminatore AF, il quadro del telemetro AF normale è disabilitato e ne viene visualizzato uno nuovo con una linea tratteggiata. Il modo AF funziona con priorità sui soggetti che si trovano vicino al centro del quadro.

- L’illuminatore AF emette luce molto luminosa. Anche se non c’è pericolo per la salute, non guardare direttamente nell’emettitore dell’illuminatore AF a distanza ravvicinata.

Torna all’inizio