Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei filmati > Impostazione registraz.

## Impostazione registraz.

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usata al secondo (velocità di trasmissione media), superiore è la qualità dell’immagine.

1. MENU 1 [Impostazione registraz.] modo desiderato

#### Formato file: AVCHD

Registra i filmati 60i/50i, i filmati 24p/25p o i filmati 60p/50p nel formato AVCHD. Questo formato di file è adatto per guardare il filmato su un televisore ad alta definizione.
È possibile creare un Blu-ray Disc, un disco di registrazione AVCHD o un disco DVD-Video usando “PlayMemories Home”.

- I filmati 60i/50i sono registrati rispettivamente a 60 campi/secondo o a 50 campi/secondo. Entrambi i filmati 60i e 50i utilizzano il sistema di scansione interlacciata, l’audio Dolby Digital e il formato AVCHD.

- I filmati 24p/25p sono registrati rispettivamente a 24 quadri/secondo o a 25 quadri/secondo. Sia i filmati 24p che 25p utilizzano il sistema di scansione progressivo, l’audio Dolby Digital e il formato AVCHD.

- I filmati 60p/50p sono registrati rispettivamente a 60 quadri/al secondo o a 50 quadri/al secondo. Sia i filmati 60p che 50p utilizzano il sistema di scansione progressiva, l’audio Dolby Digital e il formato AVCHD.

| Impostazione registraz. | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Riprende con la qualità massima dell’immagine del formato 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Riprende con la qualità alta dell’immagine del formato 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Riprende con la qualità massima dell’immagine del formato 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Riprende con una qualità alta dell’immagine della dimensione 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Riprende con una qualità dell’immagine standard della dimensione 1920×1080 (24p/25p)

#### Formato file: MP4

I filmati ripresi vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o a circa 25 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio AAC, in formato mp4.

| Impostazione registraz. | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Riprende nella dimensione 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Riprende nel formato VGA

Note

- Viene prodotta un’immagine telephoto quando si seleziona la dimensione dell’immagine [VGA 3M].

- Quando si creano i dischi AVCHD dai filmati registrati in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], ci vorrà del tempo, poichè la qualità dell’immagine deve essere convertita. Per salvare i filmati [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] senza convertire la qualità dell’immagine, usare i dischi Blu-ray.

Argomento collegato
Formato file
Torna all’inizio