Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Ripresa di fermi immagine

## Ripresa di fermi immagine

1. Impostare la manopola del modo su (Modo Automatico).

1. Tenere ferma la fotocamera come illustrato.

1. Premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

Quando l’immagine è a fuoco, un segnale acustico suona e l’indicatore () si illumina.
Indicatore di messa a fuoco
si illumina: L’immagine è a fuoco.
lampeggia: La messa a fuoco non è riuscita.

- La distanza minima di ripresa è circa 0,3 m (dal sensore dell’immagine).

- Quando si gira l’anello di commutazione macro su “0,2m-0,35m”, la fotocamera è impostata sul modo macro. La distanza minima di ripresa è tra circa 0,2 m e 0,35 m. Il modo macro è adatto per la ripresa dei primi piani di soggetti come i fiori o il cibo.

1. Premere completamente il pulsante di scatto.

Se si riprende un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco

- Quando la fotocamera non può mettere a fuoco automaticamente, l’indicatore di messa a fuoco lampeggia e il segnale acustico non suona. Ricomporre la ripresa o cambiare l’impostazione della messa a fuoco. [Dettagli]

- La messa a fuoco potrebbe essere difficile nelle seguenti situazioni:

- È buio e il soggetto è distante.

- Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.

- Il soggetto è visto attraverso il vetro.

- Il soggetto si sta muovendo rapidamente.

- In presenza di luce riflettente o superfici lucide.

- Il soggetto è in controluce o c’è una luce lampeggiante.

Argomento collegato
Visione dei fermi immagine
Dimensione immagine
Torna all’inizio