Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Auto. intelligente

## Auto. intelligente

Identificazione scena
Funzioni dei modi di ripresa automatica
Consente di riprendere i fermi immagine con le impostazioni regolate automaticamente.

1. Impostare la manopola del modo su (Modo Automatico).

1. Premere il tasto Fn e selezionare (Auto. intelligente) usando / sulla rotella di controllo, quindi premere .

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

### Identificazione scena

L’Identificazione scena funziona nel modo [Auto. intelligente]. Questa funzione consente alla fotocamera di identificare automaticamente le condizioni di ripresa e di riprendere l’immagine.
In Identificazione scena, la posizione di un’icona visualizzata sullo schermo varia a seconda del fatto che la fotocamera identifichi o meno una scena o una condizione. Se la fotocamera identifica una scena, le icone e le guide come (Ritratto), (Bambino), (Ritratto notturno), (Scena notturna), (Ritrat. in controluce), (Controluce), (Paesaggi), (Macro), (Palcoscenico) o (Illumin. ridotta) si visualizzano sulla prima riga. Se la fotocamera identifica una condizione, le icone come (Treppiede) o (Sposta) si visualizzano sulla seconda riga. La fotocamera potrebbe identificare sia una scena che una condizione o solo una.
Note

- La funzione di Identificazione scena non è operativa quando si usano le funzioni dello zoom.

- Queste scene potrebbero non essere identificate a seconda della situazione.

- Se l’ambiente causa vibrazioni da essere trasferite alla fotocamera anche quando la fotocamera è fissata ad un treppiede, la condizione (Treppiede) potrebbe non essere identificata.

- Talvolta risulta un otturatore lento quando la condizione (Treppiede) e (Scena notturna) vengono identificate contemporaneamente. Tenere ferma la fotocamera durante la ripresa.

### Funzioni dei modi di ripresa automatica

Nel modo [Autom. superiore], la fotocamera riprende un’immagine di qualità superiore rispetto al modo [Auto. intelligente]. La fotocamera riprende anche più immagini in base alla scena identificata, quindi crea un composto di più immagini (Ripresa con sovrapposizione).
Il modo [Programmata auto.] consente di cambiare varie impostazioni della ripresa, come il bilanciamento del bianco o le impostazioni ISO.

Modo REG | Quando si usa
(Auto. intelligente) | Usare quando si desidera che la fotocamera identifichi automaticamente le condizioni di ripresa e riprenda continuamente alcune immagini.
(Autom. superiore) | Usare quando si riprendono le immagini in condizioni difficili, come le scene a bassa illuminazione o retroilluminate. Usare quando si desidera riprendere un’immagine di qualità superiore rispetto al modo (Auto. intelligente).
(Programmata auto.) | Usare quando si desidera riprendere usando le impostazioni di ripresa personalizzata con l’esposizione (sia la velocità dell’otturatore che il valore di apertura) regolata automaticamente.

Note

- Nel modo [Auto. intelligente], si potrebbe non essere in grado di riprendere chiaramente le scene a bassa illuminazione o retroilluminate.

- Nel modo [Autom. superiore], ci vuole un po’ di tempo per registrare un’immagine, perché la fotocamera sovrascrive le immagini.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio