Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > Film

## Film

U kunt de sluitertijd en diafragmawaarde instellen op uw gewenste instellingen tijdens het opnemen van bewegende beelden.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Film).

1. Selecteer de gewenste functie op het besturingswiel.

- Als [Modusknopscherm] is ingesteld op [Uit], wordt het functieselectiescherm niet afgebeeld. Als u een andere functie wilt selecteren, drukt u op de Fn-toets en selecteert u de gewenste functie.

| (Autom. programma) | De camera stelt de belichting (sluitertijd en diafragmawaarde) automatisch in, maar u kunt andere instellingen maken en de instellingen blijven behouden.
| (Diafragmavoorkeuze) | Hiermee kunt u de diafragmawaarde handmatig instellen met behulp van de diafragmaring.
| (Sluitertijdvoorkeuze) | Hiermee kunt u de sluitertijd handmatig instellen met behulp van de besturingsknop.
| (Handm. belichting) | Hiermee kunt u de belichting (sluitertijd en diafragmawaarde) handmatig instellen met behulp van de besturingsknop en diafragmaring.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven