Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > NR lang-belicht

## NR lang-belicht

De ruisonderdrukking wordt ingeschakeld voor de duur dat de sluiter open is als u de sluitertijd instelt op 1 seconde of langer (opname met lange belichting). Dit dient om de korrelruis te verminderen die typisch is voor een lange sluitertijd.

1. MENU 2 [NR lang-belicht] gewenste functie

| Aan | Hiermee activeert u ruisonderdrukking gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter open staat. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt een mededeling afgebeeld en kunt u geen nieuw beeld opnemen. Selecteer dit om voorrang te geven aan de beeldkwaliteit.
| Uit | Hiermee kunt u [NR lang-belicht] niet gebruiken. Selecteer dit om voorrang te geven aan de snelheid van het opnemen.

Opmerkingen

- Zelfs wanneer [NR lang-belicht] is ingesteld op [Aan], is ruisonderdrukking niet beschikbaar in de volgende situaties:

- In [Continue opname]

- In [Snelh. continutr.]

- In [Bracket: continu]

- Als [Scènekeuze] is ingesteld op (Sportactie) of (Schemeropn. uit hand)

- In de functie [Panorama d. beweg.]

Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven