Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
Hiermee kunt u de schermweergave veranderen met behulp van op het besturingswiel.

#### Voor LCD-schermfunctie*

* Zoekerfunctie is beschikbaar en is geschikt voor opnemen met een externe zoeker (los verkrijgbaar).

#### Voor weergave (basisinformatiedisplay)

Indicator | Betekenis
| Opnamefunctie
| Registernummer
| Pictogram van scèneherkenning
| Overlay-effect
| AF-verlichting
| Geheugenkaart/uploaden
100 | Aantal opneembare beelden
| Beeldverhouding van stilstaande beelden
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M | Beeldformaat van stilstaande beelden
| Beeldkwaliteit van stilstaande beelden
| Frames per seconde van bewegende beelden
| Opnamefunctie van bewegende beelden
| Accu-restlading
| Flitser wordt opgeladen
| Instelling effect uit
| Er wordt geen geluid opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden
| Windgeluidonderdrukking
| SteadyShot/SteadyShot-waarschuwing
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Weergavefunctie
100-0003 | Map-bestandsnummer
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Waarschuwing voor zwakke accu

Indicator | Betekenis
| Transportfunctie
| Flitserfunctie/rode-ogeneffectvermindering
| Scherpstellingsfunctie
| Automatisch-scherpstelveld
| Zachte-huideffect
| Gezichtsherkenning/lach-herkenning
| Lichtmeetfunctie
7500K A5 G5 | Witbalans
| DRO/Auto-HDR
+3 +3 +3 | Creative Stijl/Contrast, Verzadiging, Scherpte
| Foto-effect
| Automatische portretomkadering
| Belichtingscompensatie/Gemeten-handmatig
| Flitscorrectie
| EV-schaal (alleen voor zoeker)
| Lach-herkenningsgevoeligheidindicator

Indicator | Betekenis
OPNAME 0:12 | Opnameduur van bewegende beelden (min:sec)
| Status van scherpstelling
1/250 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-nummer
| AE-vergrendeling
| Auto HDR-beeldfout
| Foto-effectfout
| Histogram
2012-1-1 10:37 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld
3/7 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in de geselecteerde weergavefunctie
Scherpst.-volgen | Gids voor scherpstellen-volgen

Indicator | Betekenis
| Spot-lichtmeetcirkel
| Niveau
| Smart teleconverter
| Smart Zoom/Helder Beeld Zoom/Digitale Zoom
| Sluitertijdbalk
| Diafragmawaardebalk
| Macrofunctie

Terug naar boven