Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Menu Setup > PAL/NTSC schakelaar (alleen voor modellen compatibel met 1080 50i)

## PAL/NTSC schakelaar (alleen voor modellen compatibel met 1080 50i)

Geeft bewegende beelden die met de camera zijn opgenomen weer op een televisie van het PAL/NTSC-systeem.

1. MENU 3 [PAL/NTSC schakelaar] gewenste functie

| PAL | Geeft bewegende beelden die met de camera zijn opgenomen weer op een televisie van het PAL-systeem.
| NTSC | Geeft bewegende beelden die met de camera zijn opgenomen weer op een televisie van het NTSC-systeem.

Opmerkingen

- Deze functie is alleen aanwezig op 1080 50i-compatibele modellen. De functie is niet aanwezig op 1080 60i-compatibele modellen. De 1080 50i-compatibele modellen hebben een "50i"-markering op de onderkant van de camera.

- Als u een geheugenkaart plaatst die eerder is geformatteerd volgens het PAL-systeem, wordt een mededeling afgebeeld die u vraagt de geheugenkaart opnieuw te formatteren. Als u opneemt in het NTSC-systeem, formatteert u de geheugenkaart opnieuw of gebruikt u een andere geheugenkaart.

- Als de NTSC-functie is geselecteerd, wordt de "Uitgevoerd in NTSC."-mededeling altijd afgebeeld op het welkomstscherm elke keer wanneer de camera wordt ingeschakeld.

Terug naar boven