Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > Sluitertijdvoorkeuze

## Sluitertijdvoorkeuze

U kunt stilstaande beelden opnemen nadat de sluitertijd handmatig is ingesteld.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Sluitertijdvoorkeuze).

1. Draai de besturingsknop om de sluitertijd te selecteren.

- U kunt een sluitertijd tussen 1/4000* seconde en 30 seconden selecteren.

* Bij een diafragmawaarde van F5,6 of hoger. De kortste sluitertijd bij F2,0 is 1/2000 seconde.

1. Neem op met de ontspanknop.

Over de sluitertijd
Wanneer u de sluitertijd korter instelt, lijken bewegende onderwerpen, zoals rennende mensen, rijdende auto's, spetterend water, enz., stil te staan.
Wanneer u de sluitertijd langer instelt, worden sporen van bewegende onderwerpen, zoals een stromende rivier, enz., vastgelegd. U kunt op deze manier meer natuurlijke beelden opnemen.
Opmerkingen

- Wanneer de sluitertijd kort is, kan de hoeveelheid flitslicht onvoldoende zijn ondanks dat de flitser afgaat.

- Als na het maken van de instellingen geen juiste belichting wordt verkregen, knipperen de indicators van de instelwaarden op het scherm. U kunt onder deze omstandigheden opnemen, maar wij adviseren u de instelwaarden opnieuw in te stellen.

- Sluitertijden van 0,4 seconde en langer worden aangegeven met [˝], bijvoorbeeld 0,4˝.

- Als u de sluitertijd langer maakt, adviseren wij u een statief te gebruiken om camerabeweging te voorkomen.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het verwerken van de beeldgegevens ook langer.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven