Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Namen van de onderdelen

## Namen van de onderdelen

Voorkant
Achterkant en zijkanten
Bovenkant
Onderkant

### Voorkant

1. Bevestigingsogen voor de schouderriem

1. AF-hulplicht/zelfontspannerlampje

1. Lenskapmarkering

1. Lens

1. Diafragmaring

1. Diafragmamarkering/macrofunctiemarkering

1. Macrofunctiering

1. Scherpstellingsfunctieknop

1. Scherpstelring

### Achterkant en zijkanten

1. (flitser-omhoog-)knop

1. Lichtsensor

1. Oplaadlampje

1. Micro-USB-aansluiting

1. HDMI-microaansluiting

1. (microfoon-)aansluiting

- Wanneer een externe microfoon is aangesloten, schakelt de camera over van de ingebouwde microfoon naar de externe microfoon. Als de externe microfoon van een stekker is voorzien, wordt de voeding voor de microfoon geleverd door de camera.

1. LCD-scherm

1. (weergave-)toets

1. Besturingsknop

1. MOVIE (bewegende beelden)-toets

1. Voor opnemen: AEL-toets (voor AE-vergrendeling)
   Voor weergave: (vergroot-) toets

1. Voor opnemen: Fn (functie)-knop
   Voor weergave: (beeldindex-)toets

1. Besturingswiel

1. (wis-)toets

1. MENU-toets

### Bovenkant

1. Ontspanknop

1. Belichtingscompensatieknop

1. C (custom)-toets

1. Aan/uit-schakelaar

1. Functiekeuzeknop

1. Multi-aansluitschoen*1

- Sommige accessoires kunnen niet volledig erop worden geschoven en steken aan de achterkant uit de multi-aansluitschoen. Zo lang als de accessoire tegen de voorkant van de schoen aankomt, is de aansluiting correct.

1. Positiemarkering beeldsensor

1. Flitser*2

1. Microfoon* 3

*1 Voor meer informatie over accessoires die compatibel zijn met de multi-aansluitschoen, gaat u naar de Sony-website, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke, erkende technische dienst van Sony. U kunt ook accessoires gebruiken die compatibel zijn met de aansluitschoen. De werking van accessoires van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd.
De camerafuncties voor zoeker zijn alleen beschikbaar wanneer als accessoire de zoeker FDA-EV1MK (los verkrijgbaar) wordt gebruikt.
*2 Om de flitser omhoog te zetten, controleert u eerst of u de flitser niet blokkeert met uw vingers of andere voorwerpen, en schuift u daarna de (flitser-omhoog-)knop. Wanneer u de flitser niet gebruikt, duwt u hem terug op zijn plaats met een vinger. Let erop dat uw vinger niet bekneld raakt bij het sluiten van de flitser.
*3 Bedek dit deel niet tijdens het opnemen van bewegende beelden. Als u dit doet kan ruis worden veroorzaakt of het volume worden verlaagd.

### Onderkant

1. Accu-insteekgleuf

1. Geheugenkaartgleuf

1. Toegangslampje

1. Vergrendeling

1. Luidspreker

1. Schroefgat voor statief

1. Deksel van geheugenkaartgleuf en accuvak

Terug naar boven