Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu Custom > Functie van C-knop

## Functie van C-knop

AEL-wisselen
AF/MF-reg. wisselen
De belichting in de spot-lichtmeetfunctie vergrendelen
Scherpst. vergroten
De LCD deactiveren
U kunt veelvuldig gebruikte functies selecteren en toewijzen aan de C (custom)-toets.

1. MENU 3 [Functie van C-knop] gewenste functie

| Transportfunctie | Hiermee kunt u de functie toewijzen die u instelt.
| Flitsfunctie
| AF-gebied
| Zachte-huideffect
| Lach-/Gezichtsherk.
| Aut. portretomkad.
| ISO
| Lichtmeetfunctie
| Flitscompensatie
| Witbalans
| DRO/Auto HDR
| Creatieve stijl
| Foto-effect
| Beeldformaat
| Beeldverhouding
| Kwaliteit
| AEL-vergrendel
| AEL-wisselen
| AEL-vergrend.
| AEL-wisselen
| AF/MF-reg. vergrend.
| AF/MF-reg. wisselen
| Intell. teleconv./zoom
| Scherpst. vergroten
| Geheugen
| De LCD deactiveren
| Niet ingesteld

### AEL-wisselen

Als het moeilijk is om een juiste belichting van het onderwerp te krijgen, kunt u met deze functie de belichting vergrendelen door scherp te stellen op een gebied met de gewenste helderheid en daarvan het licht te meten.

1. MENU 3 [Functie van C-knop] [AEL-wisselen]

1. Richt de camera op een gebied waarmee u wilt dat de belichting overeenkomt.

De belichting is ingesteld.

1. Druk op de C (custom)-toets.

De belichting is vergrendeld en (AE-vergrendeling) brandt.

1. Stel scherp op uw onderwerp en neem het op.

1. Om de belichtingsvergrendeling te annuleren, drukt u nogmaals op de C (custom)-toets.

### AF/MF-reg. wisselen

U kunt tijdelijk omschakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.

1. MENU 3 [Functie van C-knop] [AF/MF-reg. wisselen]

1. Druk op de C (custom)-toets om om te schakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.

Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.], schakelt de camera om naar [Aut. scherpst.], en als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op iets anders dan [H. scherpst.], schakelt de camera om naar [H. scherpst.]. Druk op de C (custom)-toets om terug te keren naar de vorige functie.

### De belichting in de spot-lichtmeetfunctie vergrendelen

De camera vergrendelt tijdelijk de belichting in de spot-lichtmeetfunctie.

1. MENU 3 [Functie van C-knop] [ AEL-vergrend.] of [ AEL-wisselen]

1. Druk op de C (custom)-toets.

### Scherpst. vergroten

In de functie [H. scherpst.] kunt u het beeld op het scherm vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te stellen met behulp van [Scherpst. vergroten].

1. MENU 3 [Functie van C-knop] [Scherpst. vergroten]

1. Druk op de C (custom)-toets om het beeld te vergroten.

- U kunt de tijdsduur instellen gedurende welke het beeld vergroot blijft met behulp van [Schrpstelvergrotingstijd].

### De LCD deactiveren

Als het scherm te helder is bij gebruik van een zoeker (los verkrijgbaar), kunt u het scherm tijdelijk uitschakelen.

1. MENU 3 [Functie van C-knop] [De LCD deactiveren]

1. Druk op de C (custom)-toets.

- Elke keer wanneer u op de C (custom)-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld.

Opmerkingen

- In [Panorama d. beweg.] of tijdens het opnemen van bewegende beelden wordt de schermweergave niet uitgeschakeld.

Verwant onderwerp
Transportfunctie
Flitsfunctie
AF-gebied
Zachte-huideffect
Lach-/Gezichtsherk.
Aut. portretomkad.
ISO
Lichtmeetfunctie
Flitscompensatie
Witbalans
DRO/Auto HDR
Creatieve stijl
Foto-effect
Beeldformaat
Beeldverhouding
Kwaliteit
Geheugen
Schrpstelvergrotingstijd
Terug naar boven