Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > Functies die kunnen worden geselecteerd met de Fn-toets > Flitscompensatie

## Flitscompensatie

U kunt de hoeveelheid flitslicht instellen. Naast de belichtingscompensatie kunt u met flitscompensatie de hoeveelheid flitslicht veranderen om de belichting van het hoofdonderwerp te veranderen binnen het bereik van het flitslicht.

1. Fn (Flitscompensatie) gewenste waarde

Als u de waarde verandert naar de + kant wordt de hoeveelheid flitslicht groter, en naar de – kant wordt de hoeveelheid flitslicht kleiner.
Wat is het verschil tussen belichtingscompensatie en flitscompensatie?
Belichtingscompensatie verandert de hoeveelheid flitslicht tezamen met een verandering van de sluitertijd, diafragma en ISO (als [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO]). Flitscompensatie verandert alleen de hoeveelheid flitslicht.
Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven