Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Belichtingscompensatieknop

## Belichtingscompensatieknop

U kunt de belichting handmatig instellen in stapjes van 1/3 EV binnen het bereik van –3,0 EV t/m +3,0 EV.

1. Draai de belichtingscompensatieknop naar de gewenste waarde.

De belichting instellen voor mooiere beelden
A: Overbelicht (te veel licht)
B: Juiste belichting
C: Onderbelicht (te weinig licht)

- Wanneer het opgenomen beeld overbelicht is, verandert u de instelling van [Belicht.comp.] naar de min-kant.

- Wanneer het opgenomen beeld onderbelicht is, verandert u de instelling van [Belicht.comp.] naar de plus-kant.

Opmerkingen

- Als u een onderwerp opneemt onder extreem heldere of donkere omstandigheden, of als u de flitser gebruikt, is het mogelijk dat de belichtingsinstelling niet effectief is.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven