Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Dyn.omr.-optimal.
Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten.

1. Fn (DRO/Auto HDR) ønsket modus

| (Av) | Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
| (Dyn.omr.opt.) | Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet kontrasten av lys og skygge mellom motivet og bakgrunnen, noe som gir et bilde med optimal lysstyrke og optimale overganger.
| (Auto HDR) | Tar tre bilder med ulik eksponering og legger deretter det lyse området fra det undereksponerte bildet og det mørke området fra det overeksponerte bildet over hverandre for å lage et bilde med et bredt spektrum av overganger. Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

### Dyn.omr.-optimal.

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Dyn.omr.opt.]

1. Velg det optimale nivået med / på kontrollhjulet.

| (Dyn.omr.-optimal.: Auto) | Korrigerer lysstyrken automatisk.
| (nivå)* | Optimaliserer overgangene i et lagret bilde på hvert enkelt område av bildet. Velg det optimale nivået mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

* Lv-tallet som vises sammen med -merket, angir den aktuelle innstillingsverdien.
Merknader

- Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del "støy" i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere det lagrede bildet, særlig hvis du forsterker effekten.

### Auto HDR

1. Fn (DRO/Auto HDR) [Auto HDR]

1. Velg det optimale nivået med / på kontrollhjulet.

| (Auto HDR: Autoeksp.-diff.) | Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
| (eksponeringsdifferansenivå)* | Stiller inn eksponeringsforskjellen, basert på kontrasten i motivet. Velg det optimale nivået mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk). Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0EV, vil det komponeres tre bilder, med verdier på henholdsvis –1,0EV, optimal eksponering og +1,0EV.

* EV-tallet som vises sammen med -merket, angir den aktuelle innstillingsverdien.
Merknader

- Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende:

- Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.

- Ikke komponer bildet på nytt.

- Du kan ikke bruke denne funksjonen med RAW-bilder.

- Du kan ikke begynne på neste bilde før bildefangstprosessen er fullført etter forrige opptak.

- Du vil kanskje ikke oppnå den ønskede effekten, avhengig av opptaksforholdene og luminansforskjellene i motivet.

- Når du bruker blits, har denne funksjonen liten virkning.

- Når kontrasten i scenen er liten, eller når kameraet har vært veldig ustøtt eller motivet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises på det lagrede bildet, for å informere deg om situasjonen. Gjør opptaket på nytt, om nødvendig, endre komponeringen eller vær oppmerksom på at bildet kan bli uskarpt.

Liknende emne
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen