Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Velger for eksponeringskompensasjon

## Velger for eksponeringskompensasjon

Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –3,0 EV til +3,0 EV.

1. Drei velger for eksponeringskompensasjon til den ønskede verdien.

Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
A: Overeksponering (for mye lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lite lys)

- Når bildet er overeksponert, velger du en lavere verdi for [Eksp.-komp.].

- Når bildet er undereksponert, velger du en høyere verdi for [Eksp.-komp.].

Merknader

- Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil velger for eksponeringskompensasjon kanskje ikke virke særlig godt.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen