Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > Filmopptaksmeny > Opptaksinnstilling

## Opptaksinnstilling

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.

1. MENU 1 [Opptaksinnstilling] ønsket modus

#### Filformat: AVCHD

Tar opp 60i/50i-filmer, 24p/25p-filmer eller 60p/50p-filmer i AVCHD-format. Dette filformatet er egnet for visning av film på HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray Disc, en AVCHD-opptaksplate eller en DVD-Video-plate ved å bruke "PlayMemories Home".

- 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt/sekund eller 50 felt/sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter "interlaced scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.

- 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder/sekund eller 25 bilder/sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter "progressive scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.

- 60p/50p-filmer tas opp med henholdsvis 60 bilder/sekund eller 50 bilder/sekund. Både 60p- og 50p-filmer benytter "progressive scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.

| Opptaksinnstilling | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (24p/25p).
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Fotograferer med standard bildekvalitet på 1920×1080 (24p/25p).

#### Filformat: MP4

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 bilder/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 bilder/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

| Opptaksinnstilling | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Tar bilder med VGA-størrelse

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [VGA 3M] er valgt.

- Å brenne AVCHD-plater med filmer som er tatt opp i formatet [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] tar tid, ettersom bildekvaliteten må konverteres. Bruk Blu-ray-plater hvis du vil lagre filmer i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-format uten konvertering av bildekvaliteten.

Liknende emne
Filformat
Til toppen