Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus > Man. Eksponering

## Man. Eksponering

BULB
Manuell blender/lukker-justering
Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.

1. Still inn modusvelgeren på (Man. Eksponering).

1. Drei kontrollrattet for å justere lukkerhastigheten, og drei blenderringen for å velge blenderåpningen (f-verdien).

- Velg en lukkerhastighet på mellom 1/4000* sekund og 30 sekunder. Du kan også gjøre opptak i [BULB]-modus.

* Ved F5,6 eller en høyere blenderverdi. Den høyeste lukkerhastigheten ved F2,0 er 1/2000 sekund.

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom den verdien du stiller inn, og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises som en målt manuell (MM) verdi på skjermen.
A: Lukkerhastighetsverdi
B: Blenderverdi
C: Målt manuelt (MM)

- Hvis du justerer eksponeringen mot +, blir bildene lysere. Justering mot – gjør dem mørkere. "0" indikerer passende eksponering, ifølge kameraets analyse.

- Lukkerhastigheter på 0,4 sekunder eller mer vises med [”], for eksempel, 0,4”.

- Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

- Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader

- Når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO] i [Man. Eksponering]-modus, endres ISO-følsomheten automatisk for korrekt eksponering i samsvar med innstilt lukkerhastighet og blender (f-verdi).

- Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

### BULB

Med lang eksponering kan du ta bilder av lysspor.[BULB] er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.

- Dette kameraet er kompatibelt med en kabelutløser etter standarden ISO 6053.

1. Still inn modusvelgeren på (Man. Eksponering).

1. Drei kontrollrattet til venstre, inntil [BULB] vises.

1. Drei blenderringen for å velge verdien for blenderåpningen (f-verdien).

1. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.

1. Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.

Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen.
Merknader

- Siden lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ.

- Jo lenger eksponeringstid, jo tydeligere blir bildestøyen.

- Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.

- Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, eller når du bruker [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono] i [Bildeeffekt], kan du ikke stille lukkerhastigheten på [BULB].

- Når lukkerhastigheten er stilt inn på [BULB] og du bruker [Smilutløser], [Auto HDR], eller [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono] i [Bildeeffekt], stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder.

### Manuell blender/lukker-justering

Du kan endre kombinasjonen av blender (f-verdi) og lukkerhastighet mens du beholder eksponeringen du har stilt inn.

1. Trykk og hold inne AEL-knappen og drei blenderringen for å velge en kombinasjon av blenderåpning (f-verdi) og lukkerhastighet.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen