Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > Bruksmodus

## Bruksmodus

Du kan stille inn en bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnfotografering.

1. Fn (Bruksmodus) ønsket modus

- Velg detaljerte innstillinger ved hjelp av /, hvis den valgte modusen har slike alternativer.

| (Enkeltbilde) | Kameraet tar et enkeltbilde uten bruk av selvutløser.
| (Seriebilder) | Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
| (HastPri.Kont.F.) | Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen. Fokusinnstillingen for det første bildet brukes til de etterfølgende opptakene.
| (Selvutløser) | Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders eller 2 sekunders forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du trykke på lukkerknappen.
| (Nivåtrinn: Kont.) | Tar det angitte antallet bilder, hvert med en annen lysstyrke. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være.
| (Enkelt nivåtrinn) | Tar det angitte antallet bilder, bilde for bilde, hvert med en annen lysstyrke. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være.
| (HB-nivåtrinn) | Tar tre bilder, hvert med en annen lysstyrke, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være, [Lo] eller [Hi].
| (DRO nivåtrinn) | Tar tre bilder, hvert med et annet nivå av dynamisk områdeoptimaliserer. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være, [Lo] eller [Hi].

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Nattportrett) eller (Nattscene).
For å redusere kameraristingen kan du bruke selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, og støtte armene mot siden av kroppen etter at du har trykket på utløseren.
Merknader

- Når [Bruksmodus] er satt til [Nivåtrinn: Kont.], er [Blitsmodus] innstilt på [Blits av].

- Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når et minnekort er fullt, stopper serien.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen