Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Korzystanie z przycisku AEL (blokada autoekspozycji)

## Korzystanie z przycisku AEL (blokada autoekspozycji)

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie aparat może uzyskać prawidłową ekspozycję i uprzednio ją ustawić.
Aby zmniejszyć jasność obiektu, należy użyć jaśniejszego punktu, aby zmierzyć poziom światła i ustawić ekspozycję dla całego ekranu.
Aby obiekt był jaśniejszy, należy użyć ciemniejszego punktu, aby zmierzyć poziom światła i ustawić ekspozycję dla całego ekranu.
Niniejszy punkt opisuje przykład, gdy opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona na [Punktowy]. [Blokada AEL] jest przypisana do przycisku AEL jako ustawienie domyślne.

1. Fn (Tryb pomiaru) (Punktowy)

1. Skieruj aparat na punkt, dla którego ma być ustawiona ekspozycja.

1. Naciśnij przycisk AEL, aby ustawić ekspozycję.

Pojawia się symbol (blokada autoekspozycji).

- Wartość ekspozycji w kółku pomiaru punktowego ustalona jest według ustawionej ekspozycji i również jest pokazana na skali EV.

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk AEL, skieruj aparat na obiekt i wykonaj zdjęcie.

- Możesz przytrzymać przycisk AEL nawet po wykonaniu zdjęcia, jeśli chcesz dalej wykonywać zdjęcia z ustaloną ekspozycją. Zwolnij przycisk, aby można było ponownie ustawić ekspozycję.

Do przycisku AEL możesz przypisać inne funkcje. Więcej informacji można znaleźć pod adresem „Funkcja przyc. AEL”. [Szczegóły]
Podobny temat
Funkcja przyc. AEL
Powrót do początku