Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Tryb pracy

## Tryb pracy

Możesz ustawić tryb pracy, np. ciągły, z samowyzwalaczem lub bracketing.

1. Fn (Tryb pracy) wybrany tryb

- Wybierz szczegółowe ustawienia przy pomocy /, jeśli wybrany tryb posiada takie opcje.

| (Zdjęcia pojedyncze) | Aparat wykonuje jedno zdjęcie bez samowyzwalacza.
| (Zdjęcia seryjne) | Gdy przycisk migawki jest wciśnięty, aparat wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym.
| (Zd.ser.pier.cz.) | Pozwala wykonywać zdjęcia jedno po drugim z dużą prędkością, gdy zostanie wciśnięty i przytrzymany przycisk migawki. Ustawienie ostrości pierwszego zdjęcia jest wykorzystywane przy następnych zdjęciach.
| (Samowyzw) | Ustawia samowyzwalacz na 10- lub 2-sekundowe opóźnienie. Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Aby anulować, wciśnij spust migawki.
| (Bracket: Seryjne) | Powoduje wykonanie określonej liczby zdjęć, z których każde ma inny poziom jasności. Możesz ustawić odchylenie bracketingu (kroki).
| (Bracket pojedynczy) | Powoduje wykonanie określonej liczby zdjęć, jedno po drugim, z których każde ma inny poziom jasności. Możesz ustawić odchylenie bracketingu (kroki).
| (Brack.bal.bieli) | Powoduje wykonanie trzech zdjęć, każde z innym poziomem jasności, zgodnie z bieżącymi ustawieniami balansu bieli, temperatury barw oraz filtra barw. Możesz ustawić odchylenie bracketingu (kroki) w opcji [Lo] lub [Hi].
| (Bracket DRO) | Powoduje wykonanie trzech zdjęć, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range. Możesz ustawić odchylenie bracketingu (kroki) w opcji [Lo] lub [Hi].

Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”.
Poruszenie aparatem widoczne jest często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki, tak jak to ma miejsce w trybie (Nocny portret) lub (Scena nocna).
Aby wyeliminować występowanie poruszonych zdjęć należy ustawić dwusekundowe opóźnienie i unieruchomić aparat, mocno przyciskając ramiona do boków po naciśnięciu przycisku migawki.
Uwagi

- Gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Bracket: Seryjne], [Tryb błysku] jest ustawiona na [Lampa błys. wył.].

- Gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy karta pamięci jest pełna, wykonywanie zdjęć w serii zostaje przerwane.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku