Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > DISP (Wyświetlane dane)

## DISP (Wyświetlane dane)

Wyświetlanie histogramu
Korzystanie z ekranu szybkiej nawigacji

1. Naciśnij (Wyświetlane dane) na pokrętle sterowania, a następnie wybierz odpowiedni tryb.

- Wybierane tryby można ustawić, korzystając z MENU 2 [Przycisk DISP (monitor)] lub [Przycisk DISP (wizjer)].

#### W trybie wykonywania zdjęć

Wyświetl. graf. | Pokazuje podstawowe dane wykonywania zdjęć. Pokazuje szybkość migawki i liczbę przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wszystk. inf. | Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji | Nie pokazuje danych zapisu.
Poziom | Wyświetla wskaźnik pokazujący pochylenie aparatu w lewo czy w prawo. Gdy aparat trzymany jest poziomo, wskaźnik wyświetlany jest na zielono.
Histogram | Wyświetla rozkład luminancji (histogram).
Wizjer | Nadaje się do fotografowania z wizjerem (sprzedawany oddzielnie).

#### W trybie odtwarzania

Wyśw. inn. inf. | Pokazuje dane zapisu.
Histogram | Wyświetla histogram i dane zapisu.
Brak informacji | Nie pokazuje danych zapisu.

Przedstawienie graficzne
Przedstawienie graficzne pokazuje szybkość migawki oraz liczbę przysłony w postaci elementów graficznych na ekranie, co ułatwia zrozumienie zależności związanych z ekspozycją. Pasek wskaźnika szybkości migawki oraz pasek wskaźnika liczby przysłony pokazują bieżące wartości.
A: Czas otwarcia migawki
B: Liczba przysłony

### Wyświetlanie histogramu

Histogram to wykres pokazujący jasność obrazu. Wykres wskazuje jasny obraz, gdy większość szczytów leży po prawej stronie (A) oraz ciemny obraz, gdy większość jest po lewej stronie (B).

1. Naciskaj kilkakrotnie (Wyświetlane dane) w trybie wykonywania zdjęć, aby wyświetlić histogram.

Uwagi

- Histogram pojawia się również podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, ale nie można wtedy zmieniać ekspozycji.

- Histogram nie pojawia się, gdy:

- Trwa nagrywanie/odtwarzanie filmów

- Wykonywanie zdjęć w trybie [Rozległa panorama] lub przeglądanie obrazów panoramicznych

- Duża różnica w histogramie wyświetlanym podczas wykonywania i odtwarzania zdjęcia może wystąpić, gdy:

- Miga lampa błyskowa.

- Szybkość migawki jest wysoka lub niska.

- Histogram może nie pojawić się w przypadku zdjęć zapisanych przy użyciu innych aparatów.

### Korzystanie z ekranu szybkiej nawigacji

Możesz zmieniać ustawienia bezpośrednio na ekranie szybkiej nawigacji, co jest użyteczne podczas korzystania z wizjera (sprzedawany oddzielnie).
Informacje dotyczące zakładania wizjera podane są w dołączonej do niego instrukcji.

1. Wybierz MENU 2 [Przycisk DISP (monitor)].

1. Sprawdź [Wizjer], a następnie naciśnij przycisk MENU.

1. Naciśnij (Wyświetlane dane) na pokrętle sterowania, aby ustawić tryb ekranu na [Wizjer].

1. Naciśnij przycisk Fn, aby przełączyć ekran szybkiej nawigacji.

W trybie [Tryb auto] lub [Wybór sceny]
W trybie ////[Rozległa panorama]

1. Wybierz odpowiednią pozycję przy pomocy /// na pokrętle sterowania.

- Funkcje dostępne na ekranie szybkiej nawigacji
  Tryb auto/Wybór sceny/Rozm. Obrazu/Jakość/Tryb pracy/Tryb błysku/ Uśmiech/Wykr. tw. /Tryb pomiaru/Balans bieli/ DRO/Auto HDR /Strefa twórcza/Efekt wizualny/Autom. kadr. portr./Korekcja błysku/ISO/Format obrazu/Efekt gładkiej skóry/Obszar autofokusa

1. Ustaw pozycję przy pomocy pokrętła sterowania lub pokrętła regulacji.

- Wybierz opcję przy pomocy pokrętła sterowania i ustaw ją przy pomocy pokrętła regulacji.

- Naciśnij środek pokrętła sterowania, aby otworzyć ekran ustawień dla wybranej pozycji.

- Naciśnij ponownie przycisk Fn, aby zakończyć korzystanie z szybkiej nawigacji.

Uwagi

- Nie można zmienić ustawień pozycji, które są wyświetlone na szaro.

- Przy korzystaniu z opcji [Strefa twórcza] niektóre ustawienia można zmienić tylko na ekranie ustawień.

Podobny temat
Przycisk DISP (monitor)
Przycisk DISP (wizjer)
Powrót do początku