Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Nastawienie trybu REC > Ekspozycji ręcznej

## Ekspozycji ręcznej

BULB
Zmiana ręczna
Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Ekspozycji ręcznej).

1. Przekręć pokrętło regulacji, aby wybrać szybkość migawki i przekręć pierścień przysłony, aby wybrać wartość przysłony.

- Wybierz szybkość migawki w zakresie od 1/4000* sek. do 30 sek. Możesz również wykonywać zdjęcia w trybie [BULB].

* Przy liczbie przysłony równej F5,6 lub więcej. Największa szybkość migawki przy F2,0 to 1/2000 sekundy.

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawioną wartością i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość pomiaru ręcznego (MM).
A: Wartość szybkości migawki
B: Liczba przysłony
C: Pomiar ręczny (MM)

- Jeśli zmieniasz wartość ekspozycji w kierunku +, obrazy stają się jaśniejsze; gdy w kierunku –, stają się ciemniejsze. „0” wskazuje właściwą ekspozycję zgodnie z analizą aparatu.

- Szybkość migawki wynosząca 0,4 sekundy lub więcej wskazywana jest przez [”], na przykład 0,4”.

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Przy niższych szybkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi

- Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na [ISO AUTO] w trybie [Ekspozycji ręcznej], czułość ISO automatycznie zmienia się, by zapewnić odpowiednią ekspozycję zgodnie z szybkością migawki i liczbą przysłony.

- Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

### BULB

Możesz robić zdjęcia smug światła, stosując długą ekspozycję. [BULB] nadaje się do robienia zdjęć smug światła, np. fajerwerków.

- Aparat pozwala na obsługę przy pomocy wężyka zgodnie z normą ISO 6053.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Ekspozycji ręcznej).

1. Przekręć pokrętło regulacji w lewo, aż pojawi się wskazanie [BULB].

1. Przekręć pokrętło przysłony, aby wybrać liczbę przysłony.

1. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby nastawić ostrość.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.

Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, pozostaje ona otwarta.
Uwagi

- Ponieważ szybkość migawki wydłuża się i łatwiej występuje poruszenie aparatu, zaleca się stosowanie statywu.

- Im dłuższy czas ekspozycji, tym bardziej widoczne są szumy na obrazie.

- Po wykonaniu zdjęcia zostanie przeprowadzona redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.) przez czas równy czasowi otwarcia migawki. Podczas redukcji szumów nie można wykonywać następnych zdjęć.

- Gdy włączona jest funkcja [Zdj. z uśmiechem] lub [Auto HDR] lub gdy używane jest ustawienie [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w opcji [Efekt wizualny], nie można ustawić szybkości migawki na [BULB].

- Gdy szybkość migawki jest ustawiona na [BULB], przy użyciu [Zdj. z uśmiechem], [Auto HDR], lub [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w opcji [Efekt wizualny], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.

### Zmiana ręczna

Możesz zmienić kombinację liczby przysłony i szybkości migawki przy zachowaniu ustawionej ekspozycji.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AEL i przekręć pierścień przysłony, aby wybrać kombinację liczby przysłony i szybkości migawki.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku