Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Menu nagrywania filmów > Ustawienie nagrywania

## Ustawienie nagrywania

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.

1. MENU 1 [Ustawienie nagrywania] odpowiedni tryb

#### Format pliku: AVCHD

Zapisuje filmy 60i/50i, 24p/25p lub 60p/50p w formacie AVCHD. Ten format pliku nadaje się do oglądania filmu na telewizorze wysokiej rozdzielczości.
Przy pomocy programu „PlayMemories Home” możesz utworzyć płytę Blu-ray Disc, płytę zapisu AVCHD lub płytę DVD-Video.

- Filmy 60i/50i są zapisywane z szybkością 60 pól/sekundę lub 50 pól/sekundę. Zarówno filmy 60i jak i 50i wykorzystują przeplot, dźwięk Dolby Digital oraz format AVCHD.

- Filmy 24p/25p są zapisywane z szybkością 24 klatek/sekundę lub 25 klatek/sekundę. Zarówno filmy 24p jak i 25p wykorzystują format bez przeplotu, dźwięk Dolby Digital oraz format AVCHD.

- Filmy 60p/50p są zapisywane z szybkością 60 klatek/sekundę lub 50 klatek/sekundę. Zarówno filmy 60p jak i 50p wykorzystują format bez przeplotu, dźwięk Dolby Digital oraz format AVCHD.

| Ustawienie nagrywania | Średnia prędkość bitowa | Opis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Nagrywa z wysoką jakością obrazu 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Nagrywa ze standardową jakością obrazu 1920×1080 (24p/25p)

#### Format pliku: MP4

Filmy są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Ustawienie nagrywania | Średnia prędkość bitowa | Opis
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Nagrywa w rozmiarze VGA

Uwagi

- Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [VGA 3M].

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konwersji jakości, użyj płyt Blu-ray.

Podobny temat
Format pliku
Powrót do początku