Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Jasność LCD

## Jasność LCD

Jasność ekranu jest automatycznie dostosowywana do warunków oświetleniowych otoczenia za pomocą czujnika światła. Możesz ustawić jasność ekranu ręcznie.

1. MENU 1 [Jasność LCD] odpowiedni tryb

| Automatyczne | Ustawia jasność automatycznie.
| Ręczny | Pozwala ustawić jasność w zakresie -2 do +2.
| Słonecz. dzień | Ustawia poziom jasności odpowiedni do fotografowania na wolnym powietrzu.

Uwagi

- Gdy opcja [Jasność LCD] jest ustawiona na [Automatyczne], nie należy zakrywać czujnika światła dłonią lub w inny sposób. [Szczegóły]

Powrót do początku