Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Menu własnej konfiguracji > Ustaw. FINDER/LCD

## Ustaw. FINDER/LCD

Gdy używany jest wizjer zewnętrzny FDA-EV1MK (sprzedawany oddzielnie), pozwala ustawić metodę przełączania pomiędzy wizjerem i ekranem.

1. MENU 1 [Ustaw. FINDER/LCD] odpowiedni tryb

| Automatyczne | Automatycznie przełącza wyświetlanie w wizjerze/na ekranie.
| Ręczny | Przełącza wyświetlanie w wizjerze/na ekranie tylko przy pomocy przycisku na wizjerze (sprzedawany oddzielnie).

Uwagi

- Funkcja [Ustaw. FINDER/LCD] jest dostępna tylko wtedy, gdy przyłączony jest wizjer (sprzedawany oddzielnie).

Powrót do początku