Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > Selektor PAL/NTSC (tylko w modelach kompatybilnych z trybem 1080 50i)

## Selektor PAL/NTSC (tylko w modelach kompatybilnych z trybem 1080 50i)

Odtwarza filmy zapisane przy użyciu aparatu na telewizorze z systemem PAL/NTSC.

1. MENU 3 [Selektor PAL/NTSC] odpowiedni tryb

| PAL | Odtwarza filmy zapisane przy użyciu aparatu na telewizorze z systemem PAL.
| NTSC | Odtwarza filmy zapisane przy użyciu aparatu na telewizorze z systemem NTSC.

Uwagi

- Funkcja ta działa tylko z urządzeniami obsługującymi format 1080 50i. Nie jest dostępna z urządzeniami obsługującymi format 1080 60i. Urządzenia obsługujące format 1080 50i mają oznaczenie „50i” na spodzie aparatu.

- Jeśli włożysz kartę pamięci, którą uprzednio sformatowano przy użyciu formatu PAL, pojawi się komunikat, że konieczne jest ponowne formatowanie karty. Jeśli nagrywasz przy pomocy urządzenia NTSC, ponownie sformatuj kartę pamięci lub użyj innej karty.

- Gdy zostanie wybrany tryb NTSC, komunikat „Uruchomiono w NTSC.” będzie zawsze pojawiał się na ekranie początkowym po włączeniu aparatu.

Powrót do początku